# Datos técnicos

Lijadora orbital |  | GSS 18V-10
--- | --- | ---
Número de artículo |  | 3 601 JD0 2..
Tensión nominal | V= | 18
Número de revoluciones en vacíoA) | min-1 | 11000
Número de oscilaciones en vacíoA) | min-1 | 22000
Superficie de la hoja lijadora | cm2 | 114,7
Diámetro de círculo de oscilación | mm | 1,6
Dimensiones | mm | 199,5 x 113 x 141
Peso | kg | 1,4–2,4
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoB) y en el almacenamiento | °C | –20 ... +50
Acumuladores recomendados |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Cargadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Potencia limitada a temperaturas < 0 °C

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.