# Tekniske data

Rystepudser |  | GSS 18V-10
--- | --- | ---
Varenummer |  | 3 601 JD0 2..
Nominel spænding | V= | 18
Omdrejningstal, ubelastetA) | o/min | 11000
Frekvens i tomgangA) | o/min | 22000
Slibeflade | cm2 | 114,7
Svingningskredsdiameter | mm | 1,6
Mål | mm | 199,5 x 113 x 141
Vægt | kg | 1,4–2,4
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftB) og ved opbevaring | °C | –20 ... +50
Anbefalede akkuer |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalede ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Målt ved 20−25 °C med akku GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.