# Montaggio

- Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad es. per manutenzione, sostituzione dell’accessorio ecc.), prelevare la batteria. Qualora l’interruttore di avvio/arresto venga premuto inavvertitamente, vi è rischio di lesioni.

Ricarica della batteria
Montaggio piastra di base (vedere figura A)
Sostituzione della piastra di levigatura (vedere fig. XX)
Sostituzione degli utensili abrasivi
Aspirazione polvere/aspirazione ‌trucioli