# Caractéristiques ‌techniques

Ponceuse vibrante |  | GSS 18V-10
--- | --- | ---
Référence |  | 3 601 JD0 2..
Tension nominale | V= | 18
Régime à videA) | tr/min | 11 000
Vitesse d’oscillation à videA) | min-1 | 22 000
Surface de la feuille abrasive | cm2 | 114,7
Diamètre d’amplitude | mm | 1,6
Dimensions | mm | 199,5 x 113 x 141
Poids | kg | 1,4–2,4
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35
Températures ambiantes autorisées pendant l’utilisationB) et pour le stockage | °C | –20 ... +50
Batteries recommandées |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Chargeurs recommandés |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Performances réduites à des températures < 0 °C

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.