# الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى الصورة المعروضة للعدة الكهربائية في صفحة الرسوم.

(1) | صندوق الغبار كامل (نظام المرشح الدقيق)
(2) | عارضة القمط الخلفية
(3) | صفيحة الجلخ
(4) | مشبك قمط (2 x)
(5) | صفيحة القاعدة المربعة
(6) | قرص التجليخ A)
(7) | عارضة القمط الأمامية
(8) | مفتاح التشغيل والإطفاء
(9) | زر مؤشر حالة الشحن A)
(10) | مؤشر حالة شحن المركم A)
(11) | مركم A)
(12) | زر فك إقفال المركم
(13) | مقبض (مقبض مسك معزول)
(14) | لوالب صفيحة القاعدة (4x)
(15) | وصلة النفخ
(16) | عنصر الترشيح (نظام المرشح الدقيق) A)
(17) | عدة تثقيب A)

A)

  لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع المصورة أو المشروحة. تجد التوابع الكاملة في برنامجنا للتوابع.