# Wymiana papieru ściernego

Przed założeniem nowego papieru ściernego należy oczyścić płytę szlifierską (3) z zanieczyszczeń i pyłu, np. pędzelkiem.

W celu zagwarantowania optymalnego odsysa‌nia pyłu należy zwrócić uwagę na to, by otwory ‌w papierze ściernym zgadzały się z otworami na płycie szlifierskiej.

## Papiery ścierne bez mocowania na rzepy (zob. rys. B–D)

❶ | Zwolnić blokadę obu zacisków (4) i przestawić je w dół.
❷ | Wsunąć papier ścierny (6) pod tylną listwę zaciskową (2). Należy przy tym zwrócić uwagę, aby papier ścierny (6) nie był za krótki i można go było prawidłowo zamocować. Ponownie ustawić zacisk (4) w pozycji wyjściowej i zablokować go w tej pozycji.
❸ | Naciągnąć papier ścierny na płycie szlifierskiej (3). Przednią część papieru unieruchomić pod przednią listwą zaciskową (7). Należy przy tym zwrócić uwagę, aby papier ścierny (6) nie był za krótki i można go było prawidłowo zamocować. Ponownie ustawić zacisk (4) w pozycji wyjściowej i zablokować go w tej pozycji.

W niedziurkowanych papierach ściernych, np. papiery w rolkach lub cięte z metra, można za pomocą dziurkownika (17) wykonać otwory w celu odsysania pyłu. W tym celu należy docisnąć elektronarzędzie wraz z założonym papierem ściernym do dziurkownika (zob. rys. F).

Aby zdjąć papier ścierny (6), należy zwolnić oba zaciski (4), a następnie wysunąć papier ścierny z mocowania.

## Wybór papieru ściernego

W zależności od rodzaju obrabianego materiału i od oczekiwanego efektu należy wybrać jeden z dostępnych papierów ściernych:

| Ziarnistość
--- | ---
Do obróbki wszystkich materiałów drewnianych | 40–180
Do szlifowania wstępnego, np. chropowa‌tych, nieheblowanych belek i desek | zgrubna | 40
Do szlifowania powierzchni czołowych i do wyrównania drobnych nierówności | średnia | 80, 120
Do szlifowania wykańczającego i precyzyjnego twardego drewna | drobna | 180
Do obróbki warstw farb i lakierów, lub warstw pod‌kła‌do‌wych jak i farb z dużą zawartością pigmentu i masy szpachlowej | 40 – 180
Do usuwania farby | zgrubna | 40
Do szlifowania warstw podkładowych | średnia | 80, 120
Do oszlifowywania farb podkładowych przed lakierowaniem | drobna | 180

Aby doszlifować lub wypolerować, w szczególności metal lub kamień, należy użyć włókniny lub filcu polerskiego.

W zależności od żądanej jakości obróbki powierzchni, należy używać różnych rodzajów włóknin i filców polerskich.