# Ingebruikname

##

- Zorg ervoor dat u de aan/uit-schakelaar kunt bedienen zonder de handgreep los te laten.

Voor het inschakelen van het elektrische gereedschap kantelt u de aan/uit-schakelaar (8) naar rechts in positie „I“.

Voor het uitschakelen van het elektrische gereedschap kantelt u de aan/uit-schakelaar (8) naar links in positie „O“.

##

De drie groene LED's van de accu-oplaadaanduiding (10) geven de laadtoestand van de accu (11) aan. Uit veiligheidsoverwegingen is het opvragen van de laadtoestand alleen bij stilstaand elektrisch gereedschap mogelijk.

Druk op de toets (9) voor aanduiding van de laadtoestand. Dit is ook mogelijk, wanneer de accu (11) weggenomen is.

LED's | Capaciteit
--- | ---
Permanent licht 3× groen | ≥66 %
Permanent licht 2× groen | ≥33 %
Permanent licht 1× groen | <33 %
Knipperlicht 1× groen | Reserve

Als er na het drukken op de toets (9) geen LED brandt, dan is de accu defect en moet vervangen worden.

##

Bij beoogd gebruik kan het elektrische gereedschap niet overbelast worden. Bij een te sterke belasting of het overschrijden van de toegestane accutemperatuur schakelt de elektronica het elektrische gereedschap uit tot dit zich weer in het optimale werktemperatuurbereik bevindt.