# Техникалық мәліметтер

Тербелуші тегістегіш |  | GSS 18V-10
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | 3 601 JD0 2..
Номиналды кернеу | V= | 18
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA) | мин-1 | 11000
Бос жүріс күйіндегі тербелістер саныA) | мин-1 | 22000
Ажарлағыш төсемнің жазықтығы | см2 | 114,7
Тербеліс контурының диаметрі | мм | 1,6
Өлшемдер | мм | 199,5 x 113 x 141
Салмағы | кг | 1,4–2,4
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегіB) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C температурасында GBA 18V 4.0Ah аккумуляторымен өлшенеді.

B)

  <0 °C температураларында қуаты шектелген

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.