# Технически данни

Вибрационна шлифовъчна машина |  | GSS 18V-10
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | 3 601 JD0 2..
Номинално напрежение | V= | 18
Обороти на празен ходA) | min–1 | 11000
Честота на вибрациите на празен ходA) | min–1 | 22000
Площ на шлифоващия лист | cm2 | 114,7
Диаметър на вибрационния кръг | mm | 1,6
Размери | mm | 199,5 x 113 x 141
Тегло | kg | 1,4–2,4
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работаB) и при складиране | °C | –20 ... +50
препоръчителни акумулаторни батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V...
препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Ограничена мощност при температури <0 °C.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.