# Üzembe helyezés

##

- Gondoskodjon arról, hogy működtetni tudja a be-/kikapcsolót, anélkül, hogy ehhez el kellene engednie a fogantyút.

Az elektromos kéziszerszám bekapcsolásához kapcsolja át a (8) be-/kikapcsolót jobbra, az „I“ helyzetbe.

Az elektromos kéziszerszám kikapcsolásához kapcsolja át a (8) be-/kikapcsolót balra, az „O“ helyzetbe.

##

A (10) akkumulátor feltöltési szintjelző display három zöld LED-je a (11) akkumulátor töltési szintjét mutatja. A töltöttségi szintet biztonsági okokból csak használaton kívüli elektromos kéziszerszám esetén lehet lekérdezni.

Nyomja meg a (9) gombot, hogy kijelezze a töltési szintet. Erre kivett (11) akkumulátor esetén is van lehetőség.

LEDek | Kapacitás
--- | ---
Tartós fény, 3x zöld | ≥66 %
Tartós fény, 2x zöld | ≥33 %
Tartós fény, 1x zöld | <33 %
Villogó fény, 1x zöld | tartalék

Ha a (9) gomb megnyomása után egy LED sem világít, az akkumulátor meghibásodott és ki kell cserélni.

##

Rendeltetésszerű használat esetén az elektromos kéziszerszámot nem lehet túlterhelni. Túl erős terhelés, vagy az akkumulátor megengedett legmagasabb hőmérsékletének a túllépése esetén az elektronika kikapcsolja az elektromos kéziszerszámot, amíg az vissza nem tér az optimális hőmérséklet tartományba.