# Byta slipblad

Ta bort smuts och damm från slipplattan (3), t. ex. med en pensel, innan du sätter på ett nytt slipblad.

För att garantera en optimal dammutsugning, se till att utstansningarna i slipbladet stämmer överens med hålen i slipplattan.

## Slipblad utan kardborrfäste (se bild B–D)

❶ | Lossa båda plintbyglar (4) ur arreteringen och vrid dem neråt.
❷ | För in slipbladet (6) under den bakre plintlisten (2). Se till att slipbladet (6) inte är för kort och kläms fast korrekt. Sväng tillbaka plintbygeln (4) till utgångsläget och lås den där.
❸ | Lägg slippappret spänt över slipplattan (3). Kläm fast den främre delen av slipbladet under den främre klämlisten (7). Se till att slipbladet (6) inte är för kort och kläms fast korrekt. Sväng tillbaka plintbygeln (4) till utgångsläget och lås den där.

Ohålade slipblad från t.ex. rull- och metervara kan du håla med hålverktyget (17) för dammsugningen. För att göra det trycker du på elverktyget med monterat slipblad på hålverktyget (se bild F).

För att ta av slipbladet (6) lossar du båda plintbyglar (4) och drar ut slipbladet ur sin hållare.

## Val av slipblad

Olika slipblad finns tillgängliga beroende på vilket material som används och önskad avverkning:

| Kornstorlek
--- | ---
För bearbetning av samtliga trämaterial | 40 – 180
För förslipning, t.ex. av obearbetade, ohyvlade balkar och brädor | grov | 40
För planslipning och utjämning av mindre ojämnheter | medel | 80, 120
För slut- och finslipning av hårt trä | fin | 180
För bearbetning av färg- och lackskikt resp. grundning som fyllning och spackel | 40 – 180
För avslipning av färg | grov | 40
För slipning av grundfärg | medel | 80, 120
För slutslipning av grundfärg innan lackering | fin | 180

För efterbearbetning resp. polering, särskilt av metall och sten, använd filt/poleringsfilt.

Beroende på önskad yta på arbetsstycket ska olika filttyper resp. poleringsfilter användas.