# Technické údaje

Akumulátorový impulzový skrutkovač |  | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C
--- | --- | --- | --- | ---
Vecné číslo |  | 3 601 JG4 1.. | 3 601 JG4 2.. | 3 601 JG4 3..
Menovité napätie | V= | 18 | 18 | 18
Voľnobežné otáčkyA)
Nastavenie 1 | ot/min | 0–1 100 | 0–1 100 | 0–1 100
Nastavenie 2 | ot/min | 0–2 300 | 0–2 300 | 0–2 300
Nastavenie 3 | ot/min | 0–3 400 | 0–3 400 | 0–3 400
Frekvencia príklepuA)
Nastavenie 1 | min-1 | 0–2 300 | 0–2 300 | 0–2 300
Nastavenie 2 | min-1 | 0–3 400 | 0–3 400 | 0–3 400
Nastavenie 3 | min-1 | 0–4 000 | 0–4 200 | 0–4 200
Max. krútiaci moment | Nm | 200 | 200 | 200
Ø strojárenských skrutiek | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Upnutie nástroja |  | ¼" vnútorný šesťhran | ¼" vnútorný šesťhran/ ∎ ½" | ∎ ½"
Hmotnosť | kg | 1,1–2,5 | 1,2–2,5 | 1,1–2,5
Prenos údajov
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Interval signálu | s | 8 | 8 | 8
Max. dosah signáluC) | m | 30 | 30 | 30
Použitý frekvenčný rozsah | MHz | 2 402–2 480 | 2 402–2 480 | 2 402–2 480
Výstupný výkon | mW | < 1 | < 1 | < 1
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeD) a pri skladovaní | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Odporúčané akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Mobilné koncové zariadenia musia byť kompatibilné so zariadeniami Bluetooth®-Low-Energy (verzia 4.1) a musia podporovať Generic Access Profile (GAP).

C)

  Dosah sa môže výrazne líšiť v závislosti od vonkajších podmienok, vrátane použitého prijímacieho zariadenia. V uzavretých priestoroch a cez kovové prekážky (napr. steny, police, kufre atď.) môže byť dosah Bluetooth® výrazne menší.

D)

  Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.