# Индикатор за акумулаторната батерия

Зелените светодиоди на индикатора за акумулаторната батерия показват степента на зареденост на акумулаторната батерия. Поради съображения за сигурност проверката на степента на зареденост е възможна само когато електроинструментът е в покой.

За да видите степента на зареденост на батерията, натиснете бутона за индикация или . Това е възможно също и при извадена акумулаторна батерия.

Ако след натискане на бутона за индикация не свети нито един светодиод, акумулаторната батерия е повредена и трябва да бъде заменена.

Указание: Състоянието на зареждане на акумулаторната батерия се показва и на потребителския интерфейс (6).

## Акумулаторна батерия модел GBA 18V...

Светодиоди | Капацитет
--- | ---
Непрекъснато светене 3× зелено | 60−100 %
Непрекъснато светене 2× зелено | 30−60 %
Непрекъснато светене 1× зелено | 5−30 %
Мигаща светлина 1× зелено | 0−5 %

## Акумулаторна батерия модел ProCORE18V...

Светодиоди | Капацитет
--- | ---
Непрекъснато светене 5× зелено | 80−100 %
Непрекъснато светене 4× зелено | 60−80 %
Непрекъснато светене 3× зелено | 40−60 %
Непрекъснато светене 2× зелено | 20−40 %
Непрекъснато светене 1× зелено | 5−20 %
Мигаща светлина 1× зелено | 0−5 %