# Tehniskie dati

Akumulatora triecienskrūvgriezis |  | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C
--- | --- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | 3 601 JG4 1.. | 3 601 JG4 2.. | 3 601 JG4 3..
Nominālais spriegums | V= | 18 | 18 | 18
Apgriezienu skaits brīvgaitāA)
1. iestatījums | min-1 | 0–1100 | 0–1100 | 0–1100
2. iestatījums | min-1 | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
3. iestatījums | min-1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Triecienu biežumsA)
1. iestatījums | min-1 | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
2. iestatījums | min-1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
3. iestatījums | min-1 | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200
maks. griezes moments | Nm | 200 | 200 | 200
Metriskās vītnes skrūves Ø | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Darbinstrumenta stiprinājums |  | ¼" sešstūra ligzda | ¼" sešstūra ligzda/ ∎ ½" | ∎ ½"
Svars | kg | 1,1–2,5 | 1,2–2,5 | 1,1–2,5
Datu pārsūtīšana
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Signālu intervāls | s | 8 | 8 | 8
Maks. signāla sniedzamībaC) | m | 30 | 30 | 30
Izmantotais frekvenču diapazons | MHz | 2402–2480 | 2402–2480 | 2402–2480
Izejas jauda | mW | < 1 | < 1 | < 1
ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra darbības laikāD) un glabāšanas laikā | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
ieteicamie akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Mobilajām gala ierīcēm jābūt saderīgām ar Bluetooth® Low-Energy ierīcēm (versija 4.1) un jāatbalsta profils Generic Access Profile (GAP).

C)

  Signāla sniedzamība var ievērojami mainīties atbilstīgi ārējiem apstākļiem, arī izmantotajai uztveršanas ierīcei. Slēgtās telpās un metāla šķēršļu (piemēram, sienas, plaukti, konstrukcijas u. c.) dēļ Bluetooth® signāla sniedzamība var būtiski samazināties.

D)

  Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.