# Înlocuirea accesoriului

- Înainte de efectuarea oricăror lucrări la scula electrică (de exemplu, întreţinere, înlocuirea accesoriului, curăţare etc.), scoate acumulatorul din scula electrică. În cazul acţionării involuntare a comutatorului de pornire/oprire, există pericolul de rănire.

- Curăţaţi regulat fantele de aerisire ale sculei dumneavoastră electrice. Ventilatorul motorului atrage praf în carcasă, iar acumularea excesivă de pulberi metalice poate provoca pericole electrice.

##

Trageţi spre înainte manşonul de blocare (2), împingeţi accesoriul până la opritor în sistemul de prindere a accesoriilor (1) şi eliberaţi din nou manşonul de blocare (2) pentru a fixa accesoriul.

Poţi monta biţii de şurubelniţă rezistenţi la impact (17) cu ajutorul unui suport universal pentru biţi cu dispozitiv de blocare cu bilă (16).

Puteţi monta biţii de şurubelniţă rezistenţi la impact (17) cu ajutorul unui suport universal pentru biţi de şurubelniţă cu dispozitiv de blocare cu bilă (16).

##

- Atunci când montaţi accesoriul, aveţi grijă ca acesta să fie fixat în siguranţă pe sistemul de prindere a accesoriilor. Dacă accesoriul nu este bine fixat pe sistemul de prindere a accesoriilor, acesta se poate desprinde, nemaiputând fi controlat.

Împingeţi accesoriul (18) pe tija pătrată a sistemului de prindere a accesoriilor (1).

Prin natura sistemului, accesoriul (18) este fixat cu un oarecare joc în sistemul de prindere a accesoriilor (1); aceasta nu influenţează în niciun fel funcţionarea/siguranţa.

Anumite accesorii (de exemplu, biţii dubli) nu pot fi fixate în condiţii de siguranţă în sistemul de prindere a accesoriilor.

##

Trageţi spre înainte manşonul de blocare (2) şi extrageţi accesoriul.