# Teknik veriler

Akülü darbeli tork anahtarı |  | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C
--- | --- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | 3 601 JG4 1.. | 3 601 JG4 2.. | 3 601 JG4 3..
Anma gerilimi | V= | 18 | 18 | 18
Boştaki devir sayısıA)
Ayar 1 | dev/dak | 0–1100 | 0–1100 | 0–1100
Ayar 2 | dev/dak | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
Ayar 3 | dev/dak | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Darbe sayısıA)
Ayar 1 | darbe/dak | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
Ayar 2 | darbe/dak | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Ayar 3 | darbe/dak | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200
Maks. tork momenti | Nm | 200 | 200 | 200
Makine vidası çapı | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Uç girişi |  | ¼" altıgen şaft vidalama ucu | ¼" altıgen şaft vidalama ucu/ ∎ ½" | ∎ ½"
Ağırlık | kg | 1,1–2,5 | 1,2–2,5 | 1,1–2,5
Veri aktarımı
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) (Düşük Enerji) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) (Düşük Enerji) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) (Düşük Enerji)
Sinyal mesafesi | s | 8 | 8 | 8
Maks. sinyal erişim mesafesiC) | m | 30 | 30 | 30
Kullanılan frekans aralığı | MHz | 2402–2480 | 2402–2480 | 2402–2480
Çıkış gücü | mW | < 1 | < 1 | < 1
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
ÇalışmaD) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Tavsiye edilen aküler |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Önerilen şarj cihazları |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C'de akü GBA 18V 5.0Ah ile ölçülmüştür.

B)

  Mobil cihazlar Bluetooth®-Low-Energy cihazlarına (versiyon 4.1) uyumlu olmalı ve Generic Access Profile'i (GAP) desteklemelidir.

C)

  Erişim mesafesi kullanılan algılama cihazı da dahil olmak üzere dış koşullara göre önemli ölçüde değişebilir. Kapalı mekanlarda ve metal engeller olması durumunda (örneğin duvarlar, raflar, bavullar vb.) Bluetooth® erişim mesafesi önemli ölçüde azalabilir.

D)

  < 0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.