# Технически данни

Акумулаторен ударен винтоверт |  | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C
--- | --- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | 3 601 JG4 1.. | 3 601 JG4 2.. | 3 601 JG4 3..
Номинално напрежение | V= | 18 | 18 | 18
Скорост на въртене на празен ходA)
Степен 1 | min–1 | 0–1100 | 0–1100 | 0–1100
Степен 2 | min–1 | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
Степен 3 | min–1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Честота на ударитеA)
Степен 1 | min–1 | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
Степен 2 | min–1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Степен 3 | min–1 | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200
Макс. въртящ момент | Nm | 200 | 200 | 200
Диаметър на машинни винтове | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Гнездо за работен инструмент |  | ¼" вътрешен шестостен | ¼" вътрешен шестостен/ ∎ ½" | ∎ ½"
Тегло | kg | 1,1–2,5 | 1,2–2,5 | 1,1–2,5
Пренасяне на данни
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Разстояние на сигнала | s | 8 | 8 | 8
Макс. диапазон на сигналаC) | m | 30 | 30 | 30
Използвана честотна лента | MHz | 2402–2480 | 2402–2480 | 2402–2480
Изходяща мощност | mW | < 1 | < 1 | < 1
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работаD) и при складиране | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Препоръчителни акумулаторни батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Мобилните устройства трябва да са съвместими с Bluetooth®-Low Energy (Version 4.1) и да поддържат профила Generic Access Profile (GAP).

C)

  Обхватът може да се изменя в широки граници в зависимост от конкретните условия, включително от използваното устройство. В затворени помещения и през метални прегради (напр. стени, шкафове, куфари и др.п.) обхватът на Bluetooth® сигналът може да бъде значително по-малък.

D)

  Ограничена мощност при температури <0 °C.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.