# Техникалық мәліметтер

Аккумуляторлық қағатын бұрауыш |  | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C
--- | --- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | 3 601 JG4 1.. | 3 601 JG4 2.. | 3 601 JG4 3..
Номиналды кернеу | B= | 18 | 18 | 18
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA)
1-реттеу | мин-1 | 0–1100 | 0–1100 | 0–1100
2-реттеу | мин-1 | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
3-реттеу | мин-1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Соққы саныA)
1-реттеу | мин-1 | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
2-реттеу | мин-1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
3-реттеу | мин-1 | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200
Макс. айналу моменті | Нм | 200 | 200 | 200
Машиналық бұрандалардың диаметрі | мм | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Құрал бекіткіші |  | ¼" ішкі алты қырлы | ¼ дюйм ішкі алты қырлы/ ∎ ½ дюйм | ∎ ½ дюйм
Салмағы | кг | 1,1–2,5 | 1,2–2,5 | 1,1–2,5
Деректерді тасымалдау
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Сигнал арақашықтығы | с | 8 | 8 | 8
Макс. сигнал арақашықтығыC) | м | 30 | 30 | 30
Пайдаланылатын жиіліктер диапазоны | MГц | 2402–2480 | 2402–2480 | 2402–2480
Шығыс қуат | мВт | < 1 | < 1 | < 1
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегіD) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C температурасында GBA 18V 5.0Ah аккумуляторымен өлшенеді.

B)

  Мобильды терминалдар Bluetooth® төмен қуат құрылғылармен (4.1 нұсқасы) үйлесімді болуы және Generic Access Profile (GAP) қолдауы тиіс.

C)

  Қол жеткізу қашықтығы сыртқы шарттарға, соның ішінде пайдаланылатын қабылдағыш құрылғыға байланысты қатты өзгешеленуі мүмкін. Жабық бөлмелердің ішінде және металл бөгеттерден (мысалы, қабырғалар, сөрелер, шабадан және т.б.) Bluetooth® қол жеткізу қашықтығы айтарлықтай қысқаруы мүмкін.

D)

  <0 °C температураларында қуаты шектелген

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.