# Caractéristiques techniques

Visseuse à choc sans fil |  | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C
--- | --- | --- | --- | ---
Référence |  | 3 601 JG4 1.. | 3 601 JG4 2.. | 3 601 JG4 3..
Tension nominale | V= | 18 | 18 | 18
Régime à videA)
Réglage 1 | tr/min | 0–1 100 | 0–1 100 | 0–1 100
Réglage 2 | tr/min | 0–2 300 | 0–2 300 | 0–2 300
Réglage 3 | tr/min | 0–3 400 | 0–3 400 | 0–3 400
Fréquence de frappeA)
Réglage 1 | min-1 | 0–2 300 | 0–2 300 | 0–2 300
Réglage 2 | min-1 | 0–3 400 | 0–3 400 | 0–3 400
Réglage 3 | min-1 | 0–4 000 | 0–4 200 | 0–4 200
Couple maxi | Nm | 200 | 200 | 200
Ø de vis | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Porte-outil |  | Six pans creux ¼" | Six pans creux ¼" / ∎ ½" | ∎ ½"
Poids | kg | 1,1–2,5 | 1,2–2,5 | 1,1–2,5
Transmission de données
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Rapport signal/bruit | s | 8 | 8 | 8
Portée de signal maximaleC) | m | 30 | 30 | 30
Plage de fréquences utilisée | MHz | 2 402–2 480 | 2 402–2 480 | 2 402–2 480
Puissance de sortie | mW | < 1 | < 1 | < 1
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Températures ambiantes autorisées pendant l’utilisationD) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Batteries recommandées |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Chargeurs recommandés |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Les périphériques mobiles (smartphones, tablettes) doivent être compatibles avec la technologie Bluetooth® Low Energy (version 4.1) et prendre en charge le profil GAP [Generic Access Profile (GAP)].

C)

  La portée peut varier sensiblement selon les conditions extérieures et le type de périphérique mobile utilisé. Dans une pièce fermée et à travers des barrières métalliques (par exemple, parois murales, étagères, coffres, etc.), la portée du Bluetooth® peut se trouver fortement réduite.

D)

  Performances réduites à des températures < 0 °C

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.