# Технички податоци

Батериски ударен одвртувач |  | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C
--- | --- | --- | --- | ---
Број на дел |  | 3 601 JG4 1.. | 3 601 JG4 2.. | 3 601 JG4 3..
Номинален напон | V= | 18 | 18 | 18
Број на вртежи во празен одA)
Поставка 1 | min-1 | 0–1100 | 0–1100 | 0–1100
Поставка 2 | min-1 | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
Поставка 3 | min-1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Број на удариA)
Поставка 1 | min-1 | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
Поставка 2 | min-1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Поставка 3 | min-1 | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200
макс. вртежен момент | Nm | 200 | 200 | 200
Машински завртки-Ø | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Прифат на алатот |  | ¼" завртка со внатрешна шестаголна глава | ¼" завртка со внатрешна шестаголна глава/ ∎ ½" | ∎ ½"
Тежина | kg | 1,1–2,5 | 1,2–2,5 | 1,1–2,5
Пренос на податоци
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Растојание на сигналот | s | 8 | 8 | 8
макс. опсег на сигналотC) | m | 30 | 30 | 30
Искористено поле на фреквенција | MHz | 2402–2480 | 2402–2480 | 2402–2480
Излезна јачина | mW | < 1 | < 1 | < 1
препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
дозволена околна температура при работењеD) и при складирање | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
препорачани полначи |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Мерено при 20−25 °C со батерија GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Мобилните уреди мора да се компатибилни со Bluetooth® уредите со ниска енергија (верзија 4.1) и да го поддржуваат Generic Access Profile (GAP).

C)

  Опсегот може многу да варира во зависност од надворешните услови, вклучително и приемникот што се употребува. Во затворените простории и со метални бариери (на пр. ѕидови, ормари, куфери итн.) опсегот на Bluetooth® може значително да се намали.

D)

  ограничена јачина при температури < 0 °C

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.