# Tekniske data

Akku-slagskrutrekker |  | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C
--- | --- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | 3 601 JG4 1.. | 3 601 JG4 2.. | 3 601 JG4 3..
Nominell spenning | V= | 18 | 18 | 18
TomgangsturtallA)
Innstilling 1 | o/min | 0–1100 | 0–1100 | 0–1100
Innstilling 2 | o/min | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
Innstilling 3 | o/min | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
SlagtallA)
Innstilling 1 | slag/min | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
Innstilling 2 | slag/min | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Innstilling 3 | slag/min | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200
Maks. dreiemoment | Nm | 200 | 200 | 200
Maskinskrue-Ø | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Verktøyholder |  | ¼" innvendig sekskant | ¼" innvendig sekskant/ ∎ ½" | ∎ ½"
Vekt | kg | 1,1–2,5 | 1,2–2,5 | 1,1–2,5
Dataoverføring
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Signalavstand | s | 8 | 8 | 8
Maks. signalrekkeviddeC) | m | 30 | 30 | 30
Benyttet frekvensområde | MHz | 2402–2480 | 2402–2480 | 2402–2480
Utgangseffekt | mW | < 1 | < 1 | < 1
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftD) og ved lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Anbefalte batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalte ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Målt ved 20−25 °C med batteri GBA 18V 5.0Ah.

B)

  De mobile enhetene må være kompatible med Bluetooth® Low Energy-enheter (versjon 4.1) og støtte Generic Access Profile (GAP).

C)

  Rekkevidden kan variere mye avhengig av ytre betingelser, inkludert mottaksenheten som brukes. Inne i lukkede rom, og ved metalliske hindringer (f.eks. vegger, hyller, skap osv.), kan Bluetooth®-rekkevidden være betydelig mindre.

D)

  Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.