# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis smūginis suktuvas |  | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C
--- | --- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | 3 601 JG4 1.. | 3 601 JG4 2.. | 3 601 JG4 3..
Nominalioji įtampa | V= | 18 | 18 | 18
Tuščiosios eigos sūkių skaičiusA)
Nustatymas 1 | min–1 | 0–1100 | 0–1100 | 0–1100
Nustatymas 2 | min–1 | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
Nustatymas 3 | min–1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Smūgių skaičiusA)
Nustatymas 1 | min–1 | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
Nustatymas 2 | min–1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Nustatymas 3 | min–1 | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200
Maks. sukimo momentas | Nm | 200 | 200 | 200
Mašininių varžtų Ø | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Įrankių įtvaras |  | ¼" vidinis šešiabriaunis | ¼" vidinis šešiabriaunis/ ∎ ½" | ∎ ½"
Svoris | kg | 1,1–2,5 | 1,2–2,5 | 1,1–2,5
Duomenų perdavimas
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 („Low Energy“) | Bluetooth® 4.1 („Low Energy“) | Bluetooth® 4.1 („Low Energy“)
Intervalas tarp signalų | s | 8 | 8 | 8
Maks. signalo veikimo nuotolisC) | m | 30 | 30 | 30
Naudojamas dažnių diapazonas | MHz | 2402–2480 | 2402–2480 | 2402–2480
Išėjimo galia | mW | < 1 | < 1 | < 1
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantD) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Mobilieji galiniai prietaisai turi būti tinkami naudoti su „Bluetooth®-Low-Energy“ prietaisais (4.1 versija) ir palaikyti „Generic Access Profile“ (GAP).

C)

  Veikimo nuotolis, priklausomai nuo išorinių sąlygų, taip pat ir nuo naudojamo imtuvo, gali labai skirtis. Uždarose patalpose ir dėl metalinių barjerų (pvz., sienų, lentynų, lagaminų ir kt.) Bluetooth® veikimo nuotolis gali labai sumažėti.

D)

  Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.