# Tehnični podatki

Akumulatorski udarni vijačnik |  | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C
--- | --- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | 3 601 JG4 1.. | 3 601 JG4 2.. | 3 601 JG4 3..
Nazivna napetost | V= | 18 | 18 | 18
Število vrtljajev v prostem tekuA)
Nastavitev 1 | min–1 | 0–1100 | 0–1100 | 0–1100
Nastavitev 2 | min–1 | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
Nastavitev 3 | min–1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Število udarcevA)
Nastavitev 1 | min–1 | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
Nastavitev 2 | min–1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Nastavitev 3 | min–1 | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200
Najv. vrtilni moment | Nm | 200 | 200 | 200
Premer strojnih vijakov | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Vpenjalni sistem |  | ¼" notranji šestrob | ¼" notranji šestrob/ ∎ ½" | ∎ ½"
Teža | kg | 1,1–2,5 | 1,2–2,5 | 1,1–2,5
Prenos podatkov
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Interval signala | s | 8 | 8 | 8
Največji doseg signalaC) | m | 30 | 30 | 30
Uporabno frekvenčno območje | MHz | 2402–2480 | 2402–2480 | 2402–2480
Izhodna moč | mW | < 1 | < 1 | < 1
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemD) in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Prenosne naprave morajo biti združljive z nizkoenergijskimi orodji s funkcijo Bluetooth® (različica 4.1) in podpirati Generic Access Profile (GAP).

C)

  Doseg signala lahko glede na zunanje dejavnike, vključno z uporabljenim sprejemnikom, močno niha. V zaprtih prostorih in zaradi kovinskih ovir (npr. stene, police, kovčki itd.) je lahko doseg signala Bluetooth® občutno manjši.

D)

  Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.