# Технічні дані

Акумуляторний ударний гвинтоверт |  | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C
--- | --- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | 3 601 JG4 1.. | 3 601 JG4 2.. | 3 601 JG4 3..
Номінальна напруга | V= | 18 | 18 | 18
Частота обертання холостого ходуA)
Налаштування 1 | об/хв | 0–1100 | 0–1100 | 0–1100
Налаштування 2 | об/хв | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
Налаштування 3 | об/хв | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Число ударівA)
Налаштування 1 | уд./хв | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
Налаштування 2 | уд./хв | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Налаштування 3 | уд./хв | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200
Maкс. обертальний момент | Н·м | 200 | 200 | 200
Ø машинних гвинтів | мм | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Патрон |  | Внутрішній шестигранник ¼" | Внутрішній шестигранник ¼"/ ∎ ½" | ∎ ½"
Вага | кг | 1,1–2,5 | 1,2–2,5 | 1,1–2,5
Передача даних
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Інтервал сигналу | с | 8 | 8 | 8
Макс. дальність сигналуC) | м | 30 | 30 | 30
Використовуваний частотний діапазон | МГц | 2402–2480 | 2402–2480 | 2402–2480
Вихідна потужність | мВт | < 1 | < 1 | < 1
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїD) і при зберіганні | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Мобільні термінали повинні бути сумісні з пристроями Bluetooth® з низьким енергоспоживанням (версія 4.1) і повинні підтримувати стандарт Generic Access Profile (GAP).

C)

  Дальність сигналу може значно відрізнятися залежно від зовнішніх умов, включаючи використовувані приймачі. Всередині закритих приміщень і крізь металеві перешкоди (напр., стіни, полиці, чохли тощо) дальність проходження сигналу Bluetooth® може значно скорочуватись.

D)

  Обмежена потужність при температурі < 0 °C.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.