# Tekniske data

Akku-slagboremaskine |  | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C
--- | --- | --- | --- | ---
Varenummer |  | 3 601 JG4 1.. | 3 601 JG4 2.. | 3 601 JG4 3..
Nominel spænding | V= | 18 | 18 | 18
Omdrejningstal, ‌ubelastetA)
Indstilling 1 | o/min | 0-1100 | 0-1100 | 0-1100
Indstilling 2 | o/min | 0-2300 | 0-2300 | 0-2300
Indstilling 3 | o/min | 0-3400 | 0-3400 | 0-3400
SlagtalA)
Indstilling 1 | slag/min | 0-2300 | 0-2300 | 0-2300
Indstilling 2 | slag/min | 0-3400 | 0-3400 | 0-3400
Indstilling 3 | slag/min | 0-4000 | 0-4200 | 0-4200
Maks. drejningsmoment | Nm | 200 | 200 | 200
Maskinskrue-Ø | mm | M6-M16 | M6-M16 | M6-M16
Værktøjsholder |  | ¼" indvendig sekskant | ¼" indvendig sekskant/ ∎ ½" | ∎ ½"
Vægt | kg | 1,1-2,5 | 1,2-2,5 | 1,1-2,5
Dataoverførsel
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Signalafstand | s | 8 | 8 | 8
Maks. signalrækkeviddeC) | m | 30 | 30 | 30
Benyttet frekvensområde | MHz | 2402-2480 | 2402-2480 | 2402-2480
Udgangseffekt | mW | < 1 | < 1 | < 1
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftD) og ved opbevaring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Anbefalede akkuer |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalede ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Målt ved 20−25 °C med akku GBA 18V 5.0Ah.

B)

  De mobile modtagerenheder skal være kompatible med Bluetooth®-Low-Energy-enheder (version 4.1) og understøtte Generic Access Profile (GAP).

C)

  Rækkevidden kan variere kraftigt afhængigt af de omgivende betingelser, herunder det anvendte modtagerudstyr. I lukkede rum og gennem metalliske barrierer (f.eks. vægge, reoler, kufferter osv.) kan Bluetooth®-rækkevidden være væsentligt mindre.

D)

  Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.