# Dati tecnici

Avvitatore a percussione a batteria |  | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C
--- | --- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | 3 601 JG4 1.. | 3 601 JG4 2.. | 3 601 JG4 3..
Tensione nominale | V= | 18 | 18 | 18
Numero di giri a vuotoA)
Impostazione 1 | giri/min | 0–1100 | 0–1100 | 0–1100
Impostazione 2 | giri/min | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
Impostazione 3 | giri/min | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Numero di colpiA)
Impostazione 1 | min-1 | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
Impostazione 2 | min-1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Impostazione 3 | min-1 | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200
Coppia di serraggio max. | Nm | 200 | 200 | 200
Ø viti utensile | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Attacco utensile |  | Esagono cavo da ¼" | Esagono interno da ¼” / ∎ ½" | ∎ ½"
Peso | kg | 1,1–2,5 | 1,2–2,5 | 1,1–2,5
Trasferimento dati
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Distanza del segnale | s | 8 | 8 | 8
Portata massima del segnaleC) | m | 30 | 30 | 30
Campo di frequenza utilizzato | MHz | 2402–2480 | 2402–2480 | 2402–2480
Potenza di uscita | mW | < 1 | < 1 | < 1
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoD) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Batterie consigliate |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Caricabatteria consigliati |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria GBA 18V 5.0Ah.

B)

  I dispositivi mobili dovranno essere compatibili con dispositivi Bluetooth® Low Energy (versione 4.1) e dovranno supportare il Generic Access Profile (GAP).

C)

  In base alle condizioni esterne, incluso il tipo di ricevitore utilizzato, il raggio d’azione può variare notevolmente. All’interno di ambienti chiusi e in presenza di barriere metalliche (ad es. pareti, scaffali, valigette ecc.), il raggio d’azione del Bluetooth® può risultare molto inferiore.

D)

  prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.