# Τεχνικά στοιχεία

Μπουλονόκλειδο μπαταρίας |  | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C
--- | --- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | 3 601 JG4 1.. | 3 601 JG4 2.. | 3 601 JG4 3..
Ονομαστική τάση | V= | 18 | 18 | 18
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA)
Ρύθμιση 1 | min–1 | 0–1.100 | 0–1.100 | 0–1.100
Ρύθμιση 2 | min–1 | 0–2.300 | 0–2.300 | 0–2.300
Ρύθμιση 3 | min–1 | 0–3.400 | 0–3.400 | 0–3.400
Αριθμός κρούσεωνA)
Ρύθμιση 1 | min–1 | 0–2.300 | 0–2.300 | 0–2.300
Ρύθμιση 2 | min–1 | 0–3.400 | 0–3.400 | 0–3.400
Ρύθμιση 3 | min–1 | 0–4.000 | 0–4.200 | 0–4.200
Μέγιστη ροπή στρέψης | Nm | 200 | 200 | 200
Βίδες μηχανών Ø | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Υποδοχή εξαρτήματος |  | Εσωτερικό εξάγωνο ¼" | Εσωτερικό εξάγωνο ¼"/ ∎ ½" | ∎ ½"
Βάρος | kg | 1,1–2,5 | 1,2–2,5 | 1,1–2,5
Μεταφορά δεδομένων
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Απόσταση σήματος | s | 8 | 8 | 8
Μέγ. εμβέλεια σήματοςC) | m | 30 | 30 | 30
Χρησιμοποιούμενη περιοχή συχνοτήτων | MHz | 2.402–2.480 | 2.402–2.480 | 2.402–2.480
Ισχύς εξόδου | mW | < 1 | < 1 | < 1
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαD) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Οι φορητές τερματικές συσκευές πρέπει να είναι συμβατές με τις συσκευές Low-Energy Bluetooth® (έκδοση 4.1) και να υποστηρίζουν το Generic Access Profile (GAP).

C)

  Η εμβέλεια ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες μπορεί να ποικίλλει σημαντικά, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποιούμενης συσκευής λήψης. Εντός κλειστών χώρων και λόγω μεταλλικών εμποδίων (π.χ. τοίχοι, ράφια, κασετίνες κλπ.) μπορεί η εμβέλεια Bluetooth® να είναι σημαντικά μικρότερη.

D)

  Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες < 0 °C

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.