# Indikator for batteriladenivå

De grønne lysdiodene i batteriets ladenivåindikator viser batteriets ladenivå. Av sikkerhetsgrunner er det bare mulig å få vist ladenivået når elektroverktøyet er stoppet.

Trykk på knappen for indikatoren for batteriets ladenivå eller for å se ladenivået. Dette er mulig også når batteriet er tatt ut.

Hvis ingen lysdiode lyser etter at knappen for indikatoren for batteriets ladenivå er trykt inn, er batteriet defekt og må skiftes ut.

Merknad: Batteriets ladenivå vises også på brukergrensesnittet (6).

## Batteritype GBA 18V...

Lysdioder | Kapasitet
--- | ---
Kontinuerlig lys 3× grønt | 60−100 %
Kontinuerlig lys 2× grønt | 30−60 %
Kontinuerlig lys 1× grønt | 5−30 %
Blinker 1× grønt | 0−5 %

## Batteritype ProCORE18V...

Lysdioder | Kapasitet
--- | ---
Kontinuerlig lys 5× grønt | 80−100 %
Kontinuerlig lys 4× grønt | 60−80 %
Kontinuerlig lys 3× grønt | 40−60 %
Kontinuerlig lys 2× grønt | 20−40 %
Kontinuerlig lys 1× grønt | 5−20 %
Blinker 1× grønt | 0−5 %