# مشخصات فنی

پیچ گوشتی ضربه ‌ای شارژی |  | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C
--- | --- | --- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 JG4 1..‎ | ‎3 601 JG4 2..‎ | ‎3 601 JG4 3..‎
ولتاژ نامی | V=‎ | 18 | 18 | 18
سرعت در حالت آزاد‏A)
تنظیم 1 | min-1 | ‎0–1100‎ | ‎0–1100‎ | ‎0–1100‎
تنظیم 2 | min-1 | ‎0–2300‎ | ‎0–2300‎ | ‎0–2300‎
تنظیم 3 | min-1 | ‎0–3400‎ | ‎0–3400‎ | ‎0–3400‎
تعداد ضربه‏A)
تنظیم 1 | min-1 | ‎0–2300‎ | ‎0–2300‎ | ‎0–2300‎
تنظیم 2 | min-1 | ‎0–3400‎ | ‎0–3400‎ | ‎0–3400‎
تنظیم 3 | min-1 | ‎0–4000‎ | ‎0–4200‎ | ‎0–4200‎
حداکثر گشتاور | Nm | 200 | 200 | 200
قطر پیچ کاری صنعتی | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
ابزارگیر |  | ‎¼"‎ آچار آلن | ‎¼"‎ آچار آلن/ ∎ ‎½"‎ | ∎ ‎½"‎
وزن | kg | ‎1,1–2,5‎ | ‎1,2–2,5‎ | ‎1,1–2,5‎
انتقال اطلاعات
Bluetooth®‎‏B) |  | Bluetooth® 4.1 ‎(Low Energy)‎ | Bluetooth® 4.1 ‎(Low Energy)‎ | Bluetooth® 4.1 ‎(Low Energy)‎
فاصله سیگنال | s | 8 | 8 | 8
حداکثر دامنه سیگنالC) | m | 30 | 30 | 30
دامنه فرکانس استفاده شده | MHz | ‎2402–2480‎ | ‎2402–2480‎ | ‎2402–2480‎
توان خروجی | mW | ‎< 1‎ | ‎< 1‎ | ‎< 1‎
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0 ... +35‎ | ‎0 ... +35‎ | ‎0 ... +35‎
دمای مجاز محیط هنگام کارD) و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎–20 ... +50‎ | ‎–20 ... +50‎ | ‎–20 ... +50‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | GBA 18V... ProCORE18V...‎ | GBA 18V... ProCORE18V...‎ | GBA 18V... ProCORE18V...‎
شارژرهای توصیه شده |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎ | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎ | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎

A)

  اندازه گیری شده در دمای ‎20−25 °C‎ با باتری قابل شارژ GBA 18V 5.0Ah.

B)

  دستگاههای همرا بایستی با دستگاههای Bluetooth®‎ Low Energy ‎(Version 4.1)‎ متناسب باشند و Generic Access Profile ‎(GAP)‎ را تحت پوشش قرار دهند.

C)

  میدان دریافت ممکن است برحسب شرایط خارجی، به انضمام دستگاه دریافت کننده به شدت تغییر کند. در مکانهای بسته و توسط موانع فلزی (مانند دیوارها، قفسه ها، چمدان ها و غیره) ممکن است میدان دریافت Bluetooth®‎ به طور واضح کمتر شود.

D)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.