# Tehnički podaci

Akumulatorski udarni stezač |  | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C
--- | --- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | 3 601 JG4 1.. | 3 601 JG4 2.. | 3 601 JG4 3..
Nazivni napon | V= | 18 | 18 | 18
Broj okretaja u praznom hoduA)
Postavka 1 | min–1 | 0–1100 | 0–1100 | 0–1100
Postavka 2 | min–1 | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
Postavka 3 | min–1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Broj udaracaA)
Postavka 1 | min–1 | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
Postavka 2 | min–1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Postavka 3 | min–1 | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200
Maks. zakretni moment | Nm | 200 | 200 | 200
Strojni vijci Ø | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Prihvat alata |  | Unutarnji šesterokutni prihvat ¼" | Unutarnji šesterokutni prihvat ¼"/ ∎ ½" | ∎ ½"
Težina | kg | 1,1–2,5 | 1,2–2,5 | 1,1–2,5
Prijenos podataka
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Razmak signala | s | 8 | 8 | 8
Maks. domet signalaC) | m | 30 | 30 | 30
Korišteno frekvencijsko područje | MHz | 2402–2480 | 2402–2480 | 2402–2480
Izlazna snaga | mW | < 1 | < 1 | < 1
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduD) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Preporučene aku-baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Mobilni krajnji uređaji moraju biti kompatibilni s Bluetooth® Low Energy uređajima (verzija 4.1) i podržavati Generic Access Profile (GAP).

C)

  Domet može jako varirati ovisno o vanjskim uvjetima, uključujući onaj korištenog prijamnika. U zatvorenim prostorijama i zbog metalnih prepreka (npr. zidovi, police, kovčeg itd.) domet Bluetooth® može biti znatno manji.

D)

  Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.