# Технические данные

Аккумуляторный шуруповерт ударного действия |  | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C
--- | --- | --- | --- | ---
Товарный номер |  | 3 601 JG4 1.. | 3 601 JG4 2.. | 3 601 JG4 3..
Номинальное напряжение | В= | 18 | 18 | 18
Число оборотов холостого ходаA)
Настройка 1 | об/мин | 0–1100 | 0–1100 | 0–1100
Настройка 2 | об/мин | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
Настройка 3 | об/мин | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Частота ударовA)
Настройка 1 | уд./мин | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
Настройка 2 | уд./мин | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Настройка 3 | уд./мин | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200
Макс. крутящий момент | Н·м | 200 | 200 | 200
Диам. шурупов с метрической резьбой | мм | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Патрон для инструмента |  | Внутренний шестигранник ¼" | Внутренний шестигранник ¼"/ ∎ ½" | ∎ ½"
Вес | кг | 1,1–2,5 | 1,2–2,5 | 1,1–2,5
Передача данных
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Интервал сигнала | с | 8 | 8 | 8
Макс. дальность сигналаC) | м | 30 | 30 | 30
Используемый диапазон частот | МГц | 2402–2480 | 2402–2480 | 2402–2480
Выходная мощность | мВт | < 1 | < 1 | < 1
Рекомендуемая температура окружающей среды во время зарядки | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустимая температура окружающей среды во время эксплуатацииD) и во время хранения | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Мобильные терминалы должны быть совместимы с устройствами Bluetooth® с низким энергопотреблением (версия 4.1) и должны поддерживать стандарт Generic Access Profile (GAP).

C)

  Дальность сигнала может значительно различаться в зависимости от внешних условий, включая используемые приемники. Внутри закрытых помещений и сквозь металлические препятствия (например, стены, полки, чехлы и т.д.) дальность прохождения сигнала Bluetooth® может значительно сокращаться.

D)

  Ограниченная мощность при температуре <0 °C.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.