# Technische gegevens

Accuslagmoeraanzetter |  | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C
--- | --- | --- | --- | ---
Productnummer |  | 3 601 JG4 1.. | 3 601 JG4 2.. | 3 601 JG4 3..
Nominale spanning | V= | 18 | 18 | 18
Onbelast toerentalA)
Instelling 1 | min–1 | 0–1100 | 0–1100 | 0–1100
Instelling 2 | min–1 | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
Instelling 3 | min–1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Aantal slagenA)
Instelling 1 | min–1 | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
Instelling 2 | min–1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Instelling 3 | min–1 | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200
Max. draaimoment | Nm | 200 | 200 | 200
Machineschroef-Ø | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Gereedschapsopname |  | ¼" binnenzeskant | ¼" binnenzeskant/ ∎ ½" | ∎ ½"
Gewicht | kg | 1,1–2,5 | 1,2–2,5 | 1,1–2,5
Gegevensoverdracht
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Signaalafstand | s | 8 | 8 | 8
Max. signaalbereikC) | m | 30 | 30 | 30
Gebruikt frequentiebereik | MHz | 2402–2480 | 2402–2480 | 2402–2480
Uitgangsvermogen | mW | < 1 | < 1 | < 1
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikD) en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Aanbevolen accu's |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Aanbevolen oplaadapparaten |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Gemeten bij 20−25 °C met accu GBA 18V 5.0Ah.

B)

  De mobiele eindapparaten moeten compatibel zijn met Bluetooth®-Low-Energy-apparaten (versie 4.1) en het Generic Access Profile (GAP) ondersteunen.

C)

  Het bereik kan afhankelijk van externe omstandigheden, met inbegrip van de gebruikte ontvanger, sterk variëren. Binnen gesloten ruimtes en door metalen barrières (bijv. muren, schappen, koffers, enz.) kan het Bluetooth®-bereik duidelijk geringer zijn.

D)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.