# Tehnički podaci

Uvrtač sa udarcima i akumulatorom |  | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C
--- | --- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | 3 601 JG4 1.. | 3 601 JG4 2.. | 3 601 JG4 3..
Nominalni napon | V= | 18 | 18 | 18
Broj obrtaja u praznom hoduA)
Podešavanje 1 | min–1 | 0–1100 | 0–1100 | 0–1100
Podešavanje 2 | min–1 | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
Podešavanje 3 | min–1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Broj udaraA)
Podešavanje 1 | min–1 | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
Podešavanje 2 | min–1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Podešavanje 3 | min–1 | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200
Maks. obrtni momenat | Nm | 200 | 200 | 200
Ø mašinskih zavrtanja | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Prihvat za alat |  | Šestougaoni od ¼" | Šestougaoni od ¼"/ ∎ ½" | ∎ ½"
Težina | kg | 1,1–2,5 | 1,2–2,5 | 1,1–2,5
Prenos podataka
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Interval signala | s | 8 | 8 | 8
Maks. domet signalaC) | m | 30 | 30 | 30
Korišćeni opseg frekvencije | MHz | 2402–2480 | 2402–2480 | 2402–2480
Izlazna snaga | mW | < 1 | < 1 | < 1
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaD) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Preporučeni akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Mobilni krajnji uređaji moraju biti kompatibilni sa Bluetooth®-Low-Energy uređajima (verzija 4.1) i moraju da podržavaju Generic Access Profile (GAP).

C)

  Opseg može veoma varirati, u zavisnosti od spoljašnjih uslova, uključujući i upotrebljeni prijemnik. Unutar zatvorenih prostorija i kroz metalne prepreke (npr. zidove, police, kofere i sl.) domet Bluetooth® signala može biti znatno manji.

D)

  Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.