# Dane techniczne

Akumulatorowa wkrętarka udarowa |  | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C
--- | --- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | 3 601 JG4 1.. | 3 601 JG4 2.. | 3 601 JG4 3..
Napięcie znamionowe | V= | 18 | 18 | 18
Prędkość obrotowa bez obciążeniaA)
ustawienie 1 | min–1 | 0–1100 | 0–1100 | 0–1100
ustawienie 2 | min–1 | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
ustawienie 3 | min–1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Liczba udarówA)
ustawienie 1 | min–1 | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
ustawienie 2 | min–1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
ustawienie 3 | min–1 | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200
Maks. moment obrotowy | Nm | 200 | 200 | 200
Ø śrub maszynowych | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Uchwyt narzędziowy |  | wewnętrzny sześciokątny ¼" | wewnętrzny sześciokątny ¼" / ∎ ½" | ∎ ½"
Waga | kg | 1,1–2,5 | 1,2–2,5 | 1,1–2,5
Transmisja danych
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Odstęp między sygnałami | s | 8 | 8 | 8
Maks. zasięg sygnałuC) | m | 30 | 30 | 30
Wykorzystywany zakres częstotliwości | MHz | 2402–2480 | 2402–2480 | 2402–2480
Moc wyjściowa | mW | <1 | <1 | <1
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyD) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Zalecane akumulatory |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Zalecane ładowarki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Urządzenia mobilne muszą być kompatybilne z urządzeniami Bluetooth® Low Energy (wersja 4.1), a także obsługiwać profil GAP [Generic Access Profile (GAP)].

C)

  Zasięg uzależniony jest od warunków zewnętrznych oraz od zastosowanego odbiornika. W pomieszczeniach zamkniętych i w przypadku barier metalowych (np. ściany, regały, walizki itp.) zasięg sygnału Bluetooth® może być znacznie mniejszy.

D)

  Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.