# Tekniset tiedot

Akkuiskuruuvinväännin |  | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C
--- | --- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | 3 601 JG4 1.. | 3 601 JG4 2.. | 3 601 JG4 3..
Nimellisjännite | V= | 18 | 18 | 18
TyhjäkäyntikierroslukuA)
Asetus 1 | min-1 | 0–1 100 | 0–1 100 | 0–1 100
Asetus 2 | min-1 | 0–2 300 | 0–2 300 | 0–2 300
Asetus 3 | min-1 | 0–3 400 | 0–3 400 | 0–3 400
IskulukuA)
Asetus 1 | min-1 | 0–2 300 | 0–2 300 | 0–2 300
Asetus 2 | min-1 | 0–3 400 | 0–3 400 | 0–3 400
Asetus 3 | min-1 | 0–4 000 | 0–4 200 | 0–4 200
Suurin vääntömomentti | Nm | 200 | 200 | 200
Koneruuvin Ø | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Käyttötarvikkeen pidin |  | ¼":n kuusiokolo | ¼":n kuusiokolo/ ∎ ½" | ∎ ½"
Paino | kg | 1,1–2,5 | 1,2–2,5 | 1,1–2,5
Tiedonsiirto
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Signaaliväli | s | 8 | 8 | 8
Signaalin enimmäiskantavuusC) | m | 30 | 30 | 30
Käyttötaajuusalue | MHz | 2 402–2 480 | 2 402–2 480 | 2 402–2 480
Ulostuloteho | mW | < 1 | < 1 | < 1
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäD) ja säilytyksessä | °C | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50
Suositellut akut |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun GBA 18V 5.0Ah kanssa.

B)

  Mobiililaitteiden täytyy olla yhteensopivia Bluetooth®-Low-Energy-laitteiden (versio 4.1) kanssa ja tukea Generic Access Profile (GAP) -pääsyprofiilia.

C)

  Kantavuus voi vaihdella voimakkaasti ulkoisten olosuhteiden ja käytettävän vastaanottimen mukaan. Suljetuissa tiloissa ja metallisten esteiden (esimerkiksi seinät, kaapit, laukut, yms.) takia Bluetooth®-kantavuus voi olla huomattavasti pienempi.

D)

  rajoitettu teho, kun lämpötila on < 0 °C

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.