# Indicador do nível de carga da bateria

Os LEDs verdes do indicador do nível de carga da bateria indicam o nível de carga da bateria. Por motivos de segurança, a consulta do nível de carga só é possível com a ferramenta elétrica parada.

Prima a tecla para o indicador do nível de carga da bateria ou para visualizar o nível de carga. Isto também é possível com a bateria removida.

Se, depois de premir a tecla para o indicador do nível de carga da bateria, não se acender qualquer LED, a bateria tem defeito e tem de ser substituída.

Nota: O nível de carga da bateria é indicado na interface do utilizador (6).

## Tipo de bateria GBA 18V...

LEDs | Capacidade
--- | ---
Luz permanente 3× verde | 60–100 %
Luz permanente 2× verde | 30–60 %
Luz permanente 1× verde | 5–30 %
Luz intermitente 1× verde | 0–5 %

## Tipo de bateria ProCORE18V...

LEDs | Capacidade
--- | ---
Luz permanente 5× verde | 80−100 %
Luz permanente 4× verde | 60−80 %
Luz permanente 3× verde | 40−60 %
Luz permanente 2× verde | 20−40 %
Luz permanente 1× verde | 5−20 %
Luz intermitente 1× verde | 0−5 %