# Darbinstrumenta nomaiņa

- Pirms jebkādu darbu veikšanas pie elektroinstrumenta (piem. apkope, instrumentu maiņa utt.) izņemiet akumulatoru no elektroinstrumenta. Ja nejauši nospiež ieslēdzēju/izslēdzēju, pastāv savainojumu risks.

- Regulāri tīriet elektroinstrumenta ventilācijas atveres. Motora ventilators ievelk putekļus instrumenta korpusā, kur tie izkrājas, bet liela metāla putekļu daudzuma uzkrāšanās var kļūt par cēloni elektriskajam triecienam.

##

Pavelciet uz priekšu fiksējošo uzmavu (2), līdz galam iebīdiet darbinstrumentu turētājā (1) un tad atlaidiet fiksējošo uzmavu (2), ļaujot darbinstrumentam fiksēties turētājā.

Triecienizturīgos skrūvgrieža uzgaļus (17) var ie‌stip‌ri‌nāt universālajā uzgaļa turētājā ar lodītes fiksatoru (16).

Trieciennoturīgos skrūvgrieža uzgaļus (17) var ie‌stip‌ri‌nāt, izmantojot universālo turētāju ar lodītes fiksatoru (16).

##

- Iestiprinot darbinstrumentu, sekojiet, lai tas droši ievietotos darbinstrumenta turētājā. Ja darb‌in‌struments nav stingri iestiprināts, tas var izkrist no stiprinājuma un kļūt nekontrolē‌jams.

Uzbīdiet nomaināmo darbinstrumentu (18) uz turētāja (1) četrstūra kāta.

Stiprinājuma sistēmas īpatnība ir tāda, ka nomaināmais darbinstruments (18) novietojas uz darbinstrumenta turētāja (1) ar nelielu brīvkustību, taču tas neiespaido elektroinstrumenta funkcionēšanu un darba drošību.

Dažus darbinstrumentus (piemēram, divpusējos skrūvgrieža uzgaļus) nevar droši iestiprināt darbinstrumenta turētājā.

##

Pavelciet uz priekšu fiksējošo uzmavu (2) un izņemiet dzrbinstrumentu.