# Messa in funzione

##

- Utilizzare esclusivamente batterie al litio originali Bosch, con la tensione indicata sulla targhetta dell’elettroutensile. L’impiego di altri tipi di batterie può comportare rischio di lesioni e d’incendio.

Posizionare al centro il commutatore del senso di rotazione (12), per prevenire l’accensione accidentale. Introdurre la batteria carica (6) nell’impugnatura, sino a farla scattare udibilmente in sede e a portarla a filo dell’impugnatura stessa.

##

Il commutatore del senso di rotazione (12) consente di variare il senso di rotazione dell’elettroutensile. Ad interruttore di avvio/arresto (13) premuto, tuttavia, ciò non sarà possibile.

Rotazione destrorsa: per inserire viti e serrare dadi, premere il commutatore del senso di rotazione (12) verso sinistra, sino al finecorsa.

Rotazione sinistrorsa: per allentare o svitare viti e dadi, premere il commutatore del senso di rotazione (12) verso destra, sino al finecorsa.

##

Per accendere l’elettroutensile, premere l’interruttore di avvio/arresto (13) e mantenerlo premuto.

Per spegnere l’elettroutensile, rilasciare l’interruttore di avvio/arresto (13).

##

Il tasto (8) consente di preselezionare su 3 livelli il numero di giri/di colpi necessario. Premere il tasto (8) sino a visualizzare l’impostazione desiderata sull’indicatore del numero di giri (11). L’impostazione desiderata verrà memorizzata.

Il numero di giri/di colpi necessario varia in base al tipo di materiale ed alle specifiche condizioni di lavoro e si potrà determinare mediante prove pratiche.

##

Ad elettroutensile acceso, la velocità si può regolare in modo continuo, esercitando più o meno pressione sull’interruttore di avvio/arresto (13).

Premendo leggermente l’interruttore di avvio/arresto (13), si otterrà una velocità ridotta; aumentando la pressione, aumenterà anche la velocità.

##

Per la messa in funzione della torcia (9) premere il tasto (10). Per spegnere la torcia (9) premere nuovamente il tasto (10).