# Tehnilised andmed

Akulöökmutrikeeraja |  | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C
--- | --- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | 3 601 JG4 1.. | 3 601 JG4 2.. | 3 601 JG4 3..
Nimipinge | V= | 18 | 18 | 18
Tühikäigu-pöörlemiskiirusA)
Seade 1 | min−1 | 0–1100 | 0–1100 | 0–1100
Seade 2 | min−1 | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
Seade 3 | min−1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
LöögisagedusA)
Seade 1 | min−1 | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
Seade 2 | min−1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Seade 3 | min−1 | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200
Max pöördemoment | Nm | 200 | 200 | 200
Masinakruvide Ø | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Tööriistakinnitus |  | ¼" sisekuuskant | ¼" sisekuuskant/ ∎ ½" | ∎ ½"
Kaal | kg | 1,1–2,5 | 1,2–2,5 | 1,1–2,5
Andmete ülekandmine
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Signaalide intervall | s | 8 | 8 | 8
Signaali max ulatusC) | m | 30 | 30 | 30
Kasutatav sagedusala | MHz | 2402–2480 | 2402–2480 | 2402–2480
Väljundvõimsus | mW | < 1 | < 1 | < 1
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselD) ja hoiustamisel | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Soovitatavad akud |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Soovitatavad akulaadijad |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Mobiilsed lõppseadmed peavad olema ühildatavad Bluetooth®-Low-Energy-seadmetega (versioon 4.1) ja toetama Generic Access Profile (GAP).

C)

  Ulatus võib olenevalt välistest tingimustest, sh kasutatavast vastuvõtuseadmest, tugevalt varieeruda. Suletud ruumides ja metallpiirete tõttu (nt seinad, riiulid, kohvrid jms) võib Bluetooth®-i ulatus olla oluliselt väiksem.

D)

  Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.