# Datos técnicos

Atornilladora de impacto accionada por acumulador |  | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C
--- | --- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | 3 601 JG4 1.. | 3 601 JG4 2.. | 3 601 JG4 3..
Tensión nominal | V= | 18 | 18 | 18
Número de revoluciones en vacíoA)
Ajuste 1 | min-1 | 0–1100 | 0–1100 | 0–1100
Ajuste 2 | min-1 | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
Ajuste 3 | min-1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Número de impactosA)
Ajuste 1 | min-1 | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
Ajuste 2 | min-1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Ajuste 3 | min-1 | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200
Máx. par de giro | Nm | 200 | 200 | 200
Ø de tornillos de máquina | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Portaherramientas |  | Hexágono interior de ¼" | Hexágono interior de ¼" / ∎ ½" | ∎ ½"
Peso | kg | 1,1–2,5 | 1,2–2,5 | 1,1–2,5
Transmisión de datos
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Distancia de señal | s | 8 | 8 | 8
Máx. alcance de señalC) | m | 30 | 30 | 30
Gama de frecuencias utilizadas | MHz | 2402–2480 | 2402–2480 | 2402–2480
Potencia de salida | mW | < 1 | < 1 | < 1
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoD) y en el almacenamiento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Acumuladores recomendados |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Cargadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Los aparatos finales móviles deben ser compatibles con aparatos Bluetooth®-Low-Energy (versión 4.1) y asistir el Generic Access Profile (GAP).

C)

  El alcance puede variar fuertemente según las condiciones exteriores, inclusive el receptor utilizado. En el interior de espacios cerrados y por barreras metálicas (p. ej. paredes, estanterías, maletas, etc.), el alcance del Bluetooth® puede ser menor.

D)

  Potencia limitada a temperaturas < 0 °C

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.