# Technische Daten

Akku-Schlagschrauber |  | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C
--- | --- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | 3 601 JG4 1.. | 3 601 JG4 2.. | 3 601 JG4 3..
Nennspannung | V= | 18 | 18 | 18
LeerlaufdrehzahlA)
Einstellung 1 | min-1 | 0–1 100 | 0–1 100 | 0–1 100
Einstellung 2 | min-1 | 0–2 300 | 0–2 300 | 0–2 300
Einstellung 3 | min-1 | 0–3 400 | 0–3 400 | 0–3 400
SchlagzahlA)
Einstellung 1 | min-1 | 0–2 300 | 0–2 300 | 0–2 300
Einstellung 2 | min-1 | 0–3 400 | 0–3 400 | 0–3 400
Einstellung 3 | min-1 | 0–4 000 | 0–4 200 | 0–4 200
max. Drehmoment | Nm | 200 | 200 | 200
Maschinenschrauben-Ø | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Werkzeugaufnahme |  | ¼" Innensechskant | ¼" Innensechskant/ ∎ ½" | ∎ ½"
Gewicht | kg | 1,1–2,5 | 1,2–2,5 | 1,1–2,5
Datenübertragung
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Signalabstand | s | 8 | 8 | 8
max. SignalreichweiteC) | m | 30 | 30 | 30
genutzter Frequenzbereich | MHz | 2 402–2 480 | 2 402–2 480 | 2 402–2 480
Ausgangsleistung | mW | < 1 | < 1 | < 1
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0... +35 | 0... +35 | 0... +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebD) und bei Lagerung | °C | –20... +50 | –20... +50 | –20... +50
empfohlene Akkus |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 18V 5.0Ah

B)

  Die mobilen Endgeräte müssen kompatibel zu Bluetooth® Low-Energy-Geräten (Version 4.1) sein und das Generic Access Profile (GAP) unterstützen.

C)

  Die Reichweite kann je nach äußeren Bedingungen, einschließlich des verwendeten Empfangsgeräts, stark variieren. Innerhalb von geschlossenen Räumen und durch metallische Barrieren (z.B. Wände, Regale, Koffer etc.) kann die Bluetooth® Reichweite deutlich geringer sein.

D)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.