# Technické údaje

Akumulátorový rázový šroubovák |  | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C
--- | --- | --- | --- | ---
Číslo výrobku |  | 3 601 JG4 1.. | 3 601 JG4 2.. | 3 601 JG4 3..
Jmenovité napětí | V= | 18 | 18 | 18
Otáčky naprázdnoA)
Nastavení 1 | ot/min | 0–1 100 | 0–1 100 | 0–1 100
Nastavení 2 | ot/min | 0–2 300 | 0–2 300 | 0–2 300
Nastavení 3 | ot/min | 0–3 400 | 0–3 400 | 0–3 400
Počet rázůA)
Nastavení 1 | min-1 | 0–2 300 | 0–2 300 | 0–2 300
Nastavení 2 | min-1 | 0–3 400 | 0–3 400 | 0–3 400
Nastavení 3 | min-1 | 0–4 000 | 0–4 200 | 0–4 200
Max. krouticí moment | Nm | 200 | 200 | 200
Ø strojních šroubů | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Upínání nástroje |  | ¼" vnitřní šestihran | ¼" vnitřní šestihran/ ∎ ½" | ∎ ½"
Hmotnost | kg | 1,1–2,5 | 1,2–2,5 | 1,1–2,5
Přenos dat
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Vzdálenost signálu | s | 8 | 8 | 8
Max. dosah signáluC) | m | 30 | 30 | 30
Používané frekvenční pásmo | MHz | 2 402–2 480 | 2 402–2 480 | 2 402–2 480
Výstupní výkon | mW | < 1 | < 1 | < 1
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | 0 až +35 | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuD) a při skladování | °C | –20 až +50 | –20 až +50 | –20 až +50
Doporučené akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Doporučené nabíječky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Mobilní koncová zařízení musí být kompatibilní se zařízeními Bluetooth®-Low-Energy (verze 4.1) a podporovat Generic Access Profile (GAP).

C)

  Dosah se může výrazně lišit podle vnějších podmínek, včetně použitého přijímače. Uvnitř uzavřených prostorů a vlivem kovových bariér (např. zdí, regálů, kufrů) může být dosah Bluetooth® výrazně menší.

D)

  Omezený výkon při teplotách <0 °C.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.