# البيانات الفنية

مفك لوالب دقاق عامل بمركم |  | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C
--- | --- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 JG4 1..‎ | ‎3 601 JG4 2..‎ | ‎3 601 JG4 3..‎
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18 | ‎18 | ‎18
عدد اللفات اللاحمليA)
وضع الضبط 1‏ | لفة/دقيقة | ‎‏0–1100‏‎‏‎‏‎‏ | ‎‏0–1100‏‎‏‎‏‎‏ | ‎‏0–1100‏‎‏‎‏‎‏
وضع الضبط 2‏ | لفة/دقيقة | ‎‏0–2300‏‎‏‎‏‎‏ | ‎‏0–2300‏‎‏‎‏‎‏ | ‎‏0–2300‏‎‏‎‏‎‏
وضع الضبط 3‏ | لفة/دقيقة | ‎‏0–3400‏‎‏‎‏‎‏ | ‎‏0–3400‏‎ | ‎‏0–3400‏‎
عدد الطرقاتA)
وضع الضبط 1‏ | min-1 | ‎‏0–2300‏‎‏‎‏‎‏ | ‎‏0–2300‏‎‏‎‏‎‏ | ‎‏0–2300‏‎‏‎‏‎‏
وضع الضبط 2‏ | min-1 | ‎‏0–3400‏‎‏‎‏‎‏ | ‎‏0–3400‏‎‏‎‏‎‏ | ‎‏0–3400‏‎‏‎‏‎‏
وضع الضبط 3‏ | min-1 | ‎‏0–4000‏‎‏‎‏‎‏ | ‎‏0–4200‏‎‏‎‏‎‏ | ‎‏0–4200‏‎‏‎‏‎‏
عزم الدوران الأقصى | نيوتن متر | 200 | 200 | 200
لوالب آلات بقطر | مم | M16–M6 | M16–M6 | M16–M6
حاضن العدة |  | سداسي الرأس المجوف ¼ بوصة | سداسي الرأس المجوف ¼ بوصة/ ∎ ½ بوصة | ∎ ½ بوصة
الوزن | كجم | 1,1–2,5‏ | 1,2–2,5‏ | 1,1–2,5‏
نقل البيانات
Bluetooth®‎‏‏‏‏‏‏‏B)‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)‎ | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)‎ | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)‎
مسافة الإشارة | ثانية | 8 | 8 | 8
أقصى مدى للإشارةC) | متر | 30 | 30 | 30
نطاق التردد المستخدم | ميجا هرتز | ‎‏2402–2480‏‎‏‎‏ | ‎‏2402–2480‏‎‏‎‏ | ‎‏2402–2480‏‎‏‎‏
قدرة الخرج | مللي واط | < 1‏ | < 1‏ | < 1‏
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35‏ | 0 ... +35‏ | 0 ... +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح به عند التشغيلD) وعند التخزين | °م | –20 ... +50‏ | –20 ... +50‏ | –20 ... +50‏
المراكم الموصى بها |  | GBA 18V... ProCORE18V...‎ | GBA 18V... ProCORE18V...‎ | GBA 18V... ProCORE18V...‎
أجهزة الشحن الموصى بها |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎ | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎ | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎

A)

  مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم GBA 18V 5.0Ah

B)

  يجب أن يكون الجهاز الجوال متوافق مع الأجهزة منخفضة الطاقة Bluetooth®‎ (الإصدار 4.1) ويدعم وضع الوصول العام (GAP).

C)

  قد يختلف مدى الإرسال بدرجة كبيرة تبعًا للظروف الخارجية، بما في ذلك جهاز الاستقبال المستخدم. داخل الأماكن المغلقة ومن خلال الحواجز المعدنية (على سبيل المثال الجدران والأرفف والحقائب وما شابه) قد ينخفض مدى إرسال Bluetooth®‎‎ بشكل كبير.

D)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.