# Műszaki adatok

Akkumulátoros ütvecsavarozógép |  | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C
--- | --- | --- | --- | ---
Cikkszám |  | 3 601 JG4 1.. | 3 601 JG4 2.. | 3 601 JG4 3..
Névleges feszültség | V= | 18 | 18 | 18
Üresjárati fordulatszámA)
1. beállítás | perc-1 | 0–1100 | 0–1100 | 0–1100
2. beállítás | perc-1 | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
3. beállítás | perc-1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
ÜtésszámA)
1. beállítás | perc-1 | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
2. beállítás | perc-1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
3. beállítás | perc-1 | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200
Max. forgatónyomaték | Nm | 200 | 200 | 200
Gépcsavar-Ø | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Szerszámbefogó egység |  | ¼" belső hatlapos | ¼" belső hatlapos/ ∎ ½" | ∎ ½"
Súly | kg | 1,1–2,5 | 1,2–2,5 | 1,1–2,5
Adatátvitel
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
A jelek közötti távolság | s | 8 | 8 | 8
Jel maximális hatótávolságaC) | m | 30 | 30 | 30
Használt frekvenciatartomány | MHz | 2402–2480 | 2402–2480 | 2402–2480
Leadott teljesítmény | mW | < 1 | < 1 | < 1
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés soránD) és a tárolás során | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C hőmérsékleten a GBA 18V 5.0Ah akkumulátorral mérve.

B)

  A mobil végberendezéseknek kompatibiliseknek kell lenniük a Bluetooth®-Low-Energy-készülékekkel (4.1. verzió) és támogatniuk kell a Generic Access Profile-t (GAP).

C)

  A hatótávolság a külső feltételektől függően, beleértve ebbe az alkalmazásra kerülő vevőkészüléket is, erősen változó lehet. Zárt helyiségekben és fémes akadályok (például falak, polcok, koffer stb.) a Bluetooth®-hatótávolság lényegesen alacsonyabb lehet.

D)

  < 0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.