# Dados técnicos

Aparafusadora de percussão sem fio |  | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C
--- | --- | --- | --- | ---
Número de produto |  | 3 601 JG4 1.. | 3 601 JG4 2.. | 3 601 JG4 3..
Tensão nominal | V= | 18 | 18 | 18
N.° de rotações em vazioA)
Ajuste 1 | r.p.m. | 0–1100 | 0–1100 | 0–1100
Ajuste 2 | r.p.m. | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
Ajuste 3 | r.p.m. | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
N.° de impactosA)
Ajuste 1 | i.p.m. | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300
Ajuste 2 | i.p.m. | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Ajuste 3 | i.p.m. | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200
Binário máx. | Nm | 200 | 200 | 200
Ø parafusos comuns | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Encabadouro da ferramenta |  | ¼" sextavado interior | ¼" sextavado interior/ ∎ ½" | ∎ ½"
Peso | kg | 1,1–2,5 | 1,2–2,5 | 1,1–2,5
Transferência de dados
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Distância do sinal | s | 8 | 8 | 8
Alcance máx. do sinalC) | m | 30 | 30 | 30
Faixa de frequência usada | MHz | 2402–2480 | 2402–2480 | 2402–2480
Potência de saída | mW | < 1 | < 1 | < 1
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoD) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Baterias recomendadas |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Carregadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Medido a 20–25 °C com bateria GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Os aparelhos terminais móveis têm de ser compatíveis com os aparelhos Low Energy Bluetooth® (versão 4.1) e suportar o Generic Access Profile (GAP).

C)

  O raio de ação pode variar substancialmente em função das condições externas, incluindo do aparelho recetor utilizado. Dentro de recintos fechados e através de barreiras metálicas (p.ex. paredes, prateleiras, malas, etc.) o raio de ação do Bluetooth® pode ser claramente menor.

D)

  Potência limitada com temperaturas <0 °C

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.