# Technické údaje

Akumulátorový impulzový skrutkovač |  | GDR 18V-200 | GDX 18V-200 | GDS 18V-200
--- | --- | --- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 JJ2 1..‎ | ‎3 601 JJ2 2..‎ | ‎3 601 JJ2 3..‎
Menovité napätie | V= | 18 | 18 | 18
Voľnobežné otáčkyA) | ot/min | 0–3 400 | 0–3 400 | 0–3 400
Frekvencia príklepuA) | min–1 | 0–4 000 | 0–4 200 | 0–4 200
Max. krútiaci momentA) | Nm | 200 | 200 | 200
Ø strojárenských skrutiek | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Upnutie nástroja |  | ¼" vnútorný šesťhran | ¼" vnútorný šesťhran/ ∎ ½" | ∎ ½"
HmotnosťB) | kg | 1,1–2,5 | 1,1–2,5 | 1,1–2,5
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzke a pri skladovaní | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Odporúčané akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Odporúčané nabíjačky |  | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36…

A)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom GBA 18V 5.0Ah.

B)

  V závislosti od použitého akumulátora

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.