# Dati tecnici

Avvitatore a percussione a batteria |  | GDR 18V-200 | GDX 18V-200 | GDS 18V-200
--- | --- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 JJ2 1..‎ | ‎3 601 JJ2 2..‎ | ‎3 601 JJ2 3..‎
Tensione nominale | V= | 18 | 18 | 18
Numero di giri a vuotoA) | giri/min | 0–3 400 | 0–3 400 | 0–3 400
Numero di colpiA) | min-1 | 0–4 000 | 0–4 200 | 0–4 200
Coppia di serraggio max.A) | Nm | 200 | 200 | 200
Ø viti utensile | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Attacco utensile |  | Esagono cavo da ¼" | Esagono interno da ¼" / ∎ ½" | ∎ ½"
PesoB) | kg | 1,1–2,5 | 1,1–2,5 | 1,1–2,5
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamento e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Batterie consigliate |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Caricabatteria consigliati |  | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36…

A)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria GBA 18V 5.0Ah.

B)

  in funzione della batteria utilizzata

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.