# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | Tööriistahoidik
(2) | Lukustushülss
(3) | VööklamberA)
(4) | AkuA)
(5) | Aku lukustuse vabastamisnuppA)
(6) | Lamp „PowerLight“
(7) | Pöörlemissuuna ümberlüliti
(8) | Sisse-/väljalüliti
(9) | Käepide (isoleeritud haardepind)
(10) | Kuulfiksaatoriga kruvikeeramisotsakA)
(11) | Universaalne otsakuhoidikA)
(12) | KruvikeeramisotsakA)
(13) | Vahetatav tööriist (nt padrunvõti)A)

A)

  See lisavarustus ei kuulu standardsesse tarnekomplekti.