# مشخصات فنی

پیچ گوشتی ضربه ای شارژی |  | GDR 18V-200 | GDX 18V-200 | GDS 18V-200
--- | --- | --- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 JJ2 1..‎ | ‎3 601 JJ2 2..‎ | ‎3 601 JJ2 3..‎
ولتاژ نامی | V=‎ | 18 | 18 | 18
سرعت در حالت آزادA) | min-1 | ‎0–3400‎ | ‎0–3400‎ | ‎0–3400‎
تعداد ضربهA) | min-1 | ‎0–4000‎ | ‎0–4200‎ | ‎0–4200‎
حداکثر گشتاورA) | Nm | 200 | 200 | 200
قطر پیچ کاری صنعتی | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
ابزارگیر |  | ‎¼"‎ آچار آلن | ‎¼"‎ آچار آلن/ ∎ ‎½"‎ | ∎ ‎½"‎
وزنB) | kg | ‎1,1–2,5‎ | ‎1,1–2,5‎ | ‎1,1–2,5‎
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0 ... +35‎ | ‎0 ... +35‎ | ‎0 ... +35‎
دمای مجاز محیط هنگام کار و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎–20 ... +50‎ | ‎–20 ... +50‎ | ‎–20 ... +50‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | GBA 18V... ProCORE 18V...‎ | GBA 18V... ProCORE 18V...‎ | GBA 18V... ProCORE 18V...‎
شارژرهای توصیه شده |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎ | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎ | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎

A)

  اندازه گیری شده در دمای ‎20−25 °C‎ با باتری قابل شارژ GBA 18V 5.0Ah.

B)

  بسته به نوع باتری کاربردی

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.