# Date tehnice

Maşină de găurit/înşurubat cu percuţie cu acumulator |  | GDR 18V-200 | GDX 18V-200 | GDS 18V-200
--- | --- | --- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 JJ2 1..‎ | ‎3 601 JJ2 2..‎ | ‎3 601 JJ2 3..‎
Tensiune nominală | V= | 18 | 18 | 18
Turaţie în golA) | rot/min | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Număr de percuţiiA) | min-1 | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200
Cuplu maxim de strângereA) | Nm | 200 | 200 | 200
Diametru şuruburi de maşini | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Sistem de prindere a accesoriilor |  | Locaş hexagonal interior de ¼" | Locaş hexagonal interior de ¼"/ ∎ ½" | ∎ ½"
GreutateB) | kg | 1,1–2,5 | 1,1–2,5 | 1,1–2,5
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatură ambiantă admisă în timpul funcţionării şi pe perioada depozitării | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Acumulatori recomandaţi |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Încărcătoare recomandate |  | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36…

A)

  Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul GBA 18V 5.0Ah.

B)

  În funcţie de acumulatorul folosit

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.